Prevención 	Documentación técnica 

MANUAL DE 
AUTOPROTECCIÓN 

Guía para el desarrollo del Plan de 
Emergencia contra incendios y de evacuación 
en los locales y edificios 

Dirección de Seguridad e Higiene, agosto de 2007 

© ASEPEYO 
Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151 

Dirección de Seguridad e Higiene de ASEPEYO, agosto de 2007 

Área de Prevención y Protección contra incendios 

Para la reproducción total o parcial de esta publicación se precisará la autorización de la 
Dirección de Seguridad e Higiene de ASEPEYO 

Prevención 
Documentación técnica 

INDICE 

-	PRÓLOGO 

-	ORDEN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR LA QUE SE APRUEBA EL 
MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 

0. GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL MANUAL 

1. GENERALIDADES 
1.1. Objetivos 
1.2. Contenido 

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO (Documento 1) 
2.1. Riesgo potencial 
2.2. Evaluación 
2.3. Planos de situación y emplazamiento 

3. MEDIOS DE PROTECCIÓN (Documento 2) 
3.1. Inventario 
3.2. Planos del edificio por plantas 

4. PLAN DE EMERGENCIA (Documento 3) 
4.1. Objeto 
4.2. Factores de accidente. Clasificación de las emergencias 
4.3. Acciones 
4.4. Equipos de emergencia 
4.5. Desarrollo del Plan 

5. IMPLANTACIÓN (Documento 4) 
5.1. Responsabilidad 
5.2. Organización 
5.3. Medios técnicos 
5.4. Medios humanos 
5.5. Simulacros 
5.6. Programas de implantación 
5.7. Programas de mantenimiento 
5.8. Investigación de siniestros 

ANEXOS 

ANEXO A. DEFINICIÓN Y CLASICIACIÓN DE USOS 

ANEXO A1. Definición y clasificación del uso Residencial Público 
ANEXO A2. Definición y clasificación del uso Administrativo y de Oficina 
ANEXO A3. Definición y clasificación del uso Sanitario 
ANEXO A4. Definición y clasificación del uso de Espectáculos y locales de reunión 

Manual de Autoprotección 	3

Prevención 
Documentación técnica 

ANEXO A5. Definición y clasificación del uso de Bares, Cafeterías y Restaurantes 
ANEXO A6. Definición y clasificación del uso Docente 
ANEXO A7. Definición y clasificación del uso Comercial 
ANEXO A8. Definición y clasificación del uso de Garajes y Aparcamientos 
ANEXO A9. Clasificación de las instalaciones industriales y de almacenamiento, en 
función de su nivel de riesgo intrínseco 

ANEXO B. NIVELES DE RIESGO POR USO 

Manual de Autoprotección 	4

Prevención 
Documentación técnica 

PRÓLOGO 

El diseño y organización de la Protección Civil en España está avanzando en varios 
frentes a la vez. Instituciones y ciudadanos con insistencia y apremio demandan los instrumentos básicos que les permitan, a su vez, estructurar y desarrollar su autoprotección frente a los complejos riesgos de la vida moderna. El presente MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN, como "Guía para el desarrollo del Plan de Emergencia con Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios", constituye uno de esos instrumentos de base sobre los que cada entidad, pública y particular, deberá encajar las 
particularidades de su riesgo específico. 

Los artículos 5 y 6 del todavía Proyecto de Ley de Protección Civil son taxativos 
respecto al ámbito aquí señalado. En efecto, el artículo 5 dice lo siguiente: 

"1. El Gobierno establecerá un catálogo de las actividades de todo orden que 
puedan dar origen a una situación de emergencia, así como de los centros, 
establecimiento y dependencias en que aquéllos se realicen. 

2. Los titulares de los centros, establecimientos y dependencias, o medios análogos 
dedicados a las actividades comprendidas en el indicado catálogo, estarán obligados a establecer las medidas de seguridad y prevención en materia de protección civil 
que reglamentariamente se determinen". 

El artículo 6 dice lo que sigue: 

"1. Los centros, establecimiento y dependencias a que se refiere el artículo 
precedente, dispondrán de un sistema de autoprotección, dotado con sus propios recursos, y del correspondiente plan de emergencia para acciones de prevención 
de riesgos, alarma, evacuación y socorro. 

Por el Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior e informe previo de la 
Comisión Nacional de Protección Civil, se establecerán directrices básicas para 
regular la Autoprotección." 

El mandato es, pues, de meridiana claridad. De aquí, el presente documento. Pero 
conviene informar respecto a su gestión, trámite y definitiva plasmación en norma de obligado cumplimiento. Como he indicado más arriba, la Dirección General de Protección Civil trata de reducir el atrás de nuestro país en esta materia trabajando sin descanso en varias direcciones de especial prioridad; desde el momento en que se propuso la introducción de la Autoprotección en el Proyecto de Ley, iniciamos los estudios conducentes a la elaboración de una norma básica que la desarrollase; encomendamos en tal sentido un riguroso estudio a un grupo de técnicos de reconocida solvencia, evaluamos con ellos en varias ocasiones, tras contrastar con documentación comparada, las directrices fundamentales del mismo, y obtuvimos, finalmente, el modelo de Plan de Autoprotección que aquí ofrecemos como primer instrumento de trabajo que se va a poner a prueba durante un periodo experimental antes de ser propuesto a la preceptiva 
ratificación de la Comisión Nacional de Protección Civil. 

Manual de Autoprotección 	5

Prevención 
Documentación técnica 

La Orden Ministerial que aprueba y acompaña al presente MANUAL DE 
AUTOPROTECCIÓN lo expresa inequívocamente: 

"La aplicación de este Manual será voluntaria y se entiende sin perjuicio del 
cumplimiento por los interesados de lo dispuesto en la normativa vigente sobre condiciones de seguridad y de protección contra incendios de los edificios, locales y, en su caso, lugares de amplia concurrencia, dedicados a actividades potencialmente 
peligrosas.. 
... En su distribución se dará prioridad a los titulares de Centros, Establecimientos y Dependencias dedicados a actividades potencialmente peligrosas, por las características de los procesos que se llevan a cabo o por la concurrencia de personas en los mismos". 

Aquí está, pues, este primer instrumento de trabajo. Instituciones, centros, dependencias, 
empresas que hasta el presente venían demandando un documento - guía para preparar su Plan 
de Autoprotección, disponen ya del esquema básico que les permitirá establecer los mínimos de 
seguridad aconsejados por la moderna técnica de la prevención en materia de Protección Civil. 
De la experiencia obtenida por el desarrollo de este documento en el plazo inmediato surgirá, sin 
solución de continuidad, la norma definitiva. Quienes, como nosotros, hayan iniciado el camino 
de la recuperación, se encontrarán, en su momento, con una considerable ventaja respecto a 
quienes pasen indiferentes ante este inicial y sugestivo proyecto de trabajo en común para 
asegurar la vida y las haciendas de los españoles. Ánimo, pues, y manos a la obra. 

Madrid, diciembre de 1984 

Antonio Figueruelo 
Director General de Protección Civil 

Manual de Autoprotección 	6

Prevención 
Documentación técnica 

Orden por la que se aprueba el Manual de Autoprotección para el desarrollo del Plan de 
Emergencia contra Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios 

La autoprotección preventiva constituye una de las modalidades de la 
participación ciudadana en la Protección Civil. Se concreta tanto en la colaboración de Entidades, sean públicas o privadas, como de los particulares que son titulares de edificios o locales dedicados a actividades potencialmente peligrosas y de los ciudadanos en general, en la prevención de riesgos y en la intervención inmediata en las 
empresas que se produzcan. 

En el Real Decreto 1547/1980, de 24 de julio, sobre reestructuración de la 
Protección Civil, se encomienda a la Comisión Nacional de Protección Civil y a la Dirección General de Protección Civil el estudio y aprobación de planes para la protección de personas instalaciones y bienes de interés y de planes de actuación con motivos de siniestros, catástrofes, calamidades y otros acontecimientos de análoga 
naturaleza. 

Por ello, se estima conveniente la aprobación y publicación de un documento en 
el que se incluyan los criterios ordenadores para la elaboración del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en los Locales y Edificios, que pueda ser aplicado, con carácter voluntario, y sirva de experiencia, en tanto se dicte la norma básica reguladora 
de la autoprotección. 

Dichos criterios están recogidos en el presente "Manual de Autoprotección. Guía 
para el desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios", que contiene las directrices básicas para la organización de la autoprotección y constituye, al mismo tiempo la norma orientadora de la actividad de las autoridades competentes en materia de Protección Civil y de los titulares de los Centros, 
Establecimientos o Dependencias dedicadas a actividades potencialmente peligrosas. 

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

PRIMERO 

Se aprueba el "Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del Plan de 
Emergencia contra Incendios y de Evacuación en Locales y Edificios" que se publica 
como Anexo a la presente Orden. 

La aplicación de este Manual será voluntaria y se entiende sin perjuicio del 
cumplimiento por los interesados de lo dispuesto en la normativa vigente sobre condiciones de seguridad y de protección contra incendios de los edificios, locales y, en su caso, lugares de amplia concurrencia, dedicados a actividades potencialmente 
peligrosas. 

SEGUNDO 

Por la Dirección General de Protección Civil se procederá a la edición y 

Manual de Autoprotección 	7

Prevención 
Documentación técnica 

distribución del mencionado Manual, tanto entre las Autoridades, Organismos y 
Entidades, públicas o privadas, como entre particulares que, en su caso, deban intervenir 
o puedan colaborar en su aplicación. 

En su distribución se dará prioridad a los titulares de Centros, Establecimientos y 
Dependencias dedicados a actividades potencialmente peligrosas, por las características 
de los procesos que se llevan a cabo o por la concurrencia de personas en los mismos. 

TERCERO 

Por el Director General de Protección Civil, por los Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas y por los Gobernadores Civiles se adoptarán las medidas precisas para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Orden, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, respectivamente, en los artículos 4º y 6º del Real Decreto 1547/80, de 24 de julio; en el artículo 6º de la Ley 17/1983, de 16 de 
noviembre, y en el artículo 17, g), del Real Decreto 3117/1980, de 22 de diciembre. 

Asimismo, las Autoridades citadas llevarán a cabo las actividades que consideren 
adecuadas para promover la aplicación del Manual mencionado en los Centros., Establecimientos y Dependencias, de naturaleza pública o privada, radicados en su 
respectivo ámbito de competencias. 

Los Delegados del Gobierno y los Gobernadores Civiles realizarán también el 
seguimiento de la aplicación de esta Orden y facilitarán a la Dirección General de 
Protección Civil cuanta información consideren de interés. 

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 29 de noviembre de 1984 
El Ministro 
Excmos. Señores Director General de Protección Civil, Delegados del Gobierno 
en las Comunidades Autónomas y Gobernadores Civiles 

Manual de Autoprotección 	8

Prevención 
Documentación técnica 

O. GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL MANUAL 

Los responsables de las empresas y actividades públicas o privadas, para aplicar 
el presente manual, previamente podrán clasificar el posible riesgo de su actividad o uso 
de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1º. Buscar en el Anexo A (A1 a A8) el uso QUE DEFINE SU ACTIVIDAD. 
2º. Determinar en su uso la clasificación del grupo en que queda comprendido (0, 
I, II ó III) 
3º. Buscar en el Anexo B el nivel de riesgo (Alto, Medio o Bajo) que corresponda 
al grupo de su uso determinado según el apartado anterior punto 2. 

Referente al nivel de riesgo en el uso industrial ver directamente el Anexo A9. 

- Los usos con un nivel de RIESGO BAJO podrán excluir de este manual los 
aspectos y condiciones señalados con un asterisco (*). 
- Los usos con un nivel de RIESGO MEDIO podrán excluir de este manual los 
aspectos y condiciones señalados con dos asteriscos (**). 
- Finalmente, los usos con un nivel de RIESGO ALTO deberán tomar en 
consideración todos los aspectos y condiciones de este manual. 

NOTA: Los Anexos A (A1-A8): Definición y clasificación de usos; A9: Clasificación 
de las instalaciones industriales y de almacenamiento ( en función de su nivel de riesgo intrínseco) y B (en cuanto sus referencias a grupos 0, I, II ó III) se han extraído de la NORMAS BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN . Condiciones de Protección contra Incendios 
en los Edificios (NBE-CPE-82). 

Dado que la citada Norma está en proceso de revisión, cuando éste concluya, los 
citados Anexos deberán adaptarse al nuevo texto de la NBE-CPI. 

Manual de Autoprotección 	9

Prevención 
Documentación técnica 

1. GENERALIDADES 

1.1. OBJETIVOS 

El presente MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN se ha diseñado como orientación 
a los responsables de cualquier actividad peligrosas. Tiene por objeto la preparación, redacción y aplicación del Plan de Emergencia que comprende la organización de los medios humanos y materiales disponibles para la prevención del riesgo de incendio o de cualquier otro equivalente, así como para garantizar la evacuación y la intervención 
inmediata. 

Esta Manual debe considerarse sólo como una orientación general, donde se 
recogen las bases técnicas para alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Conocer los edificios y sus instalaciones (continente y contenido), la 
peligrosidad de los distintos sectores y los medios de protección disponibles, 
las carencias existentes según la normativa vigente y las necesidades que 
deban ser atendidas prioritariamente. 

b) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones 
generales. 

c) Evitar las causas de las emergencias. 

d) Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que garanticen 
rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de las 
emergencias (*). 

e) Tener informados a todos los ocupantes del edificio de cómo deben actuar ante 
una emergencia y, en condiciones normales, para su prevención (*). 

El plan de autoprotección deberá, asimismo, hacer cumplir la normativa vigente 
sobre seguridad, facilitar las inspecciones de los Servicios de la Administración y preparar la posible intervención de los recursos y medios exteriores en caso de 
emergencia (Bomberos, Ambulancias, Policía, etc.). 

Las entidades responsables de la redacción e implantación de un plan de 
autoprotección podrán seguir criterios distintos a los contenidos en este Manual siempre que garanticen niveles de seguridad equivalentes y sean aprobados por la autoridad 
competente. 

1.2. CONTENIDO 

Para cumplir los objetivos enunciados se preparará un plan de autoprotección que 
comprenderá cuatro documentos: 

Manual de Autoprotección 	10 

Prevención 
Documentación técnica 

- Documento número 1: "EVALUACIÓN DEL RIESGO". Enunciará y valorará las 
condiciones de riesgo de los edificios en relación con los medios disponibles. 

- Documento número 2: "MEDIOS DE PROTECCIÓN". Determinará los medios 
materiales y humanos disponibles y precisos, se definirán los equipos y sus 
funciones y otros datos de interés para garantizar la prevención de riesgos y el 
control inicial de las emergencias que ocurran. 

- Documento número 3: "PLAN DE EMERGENCIA". Contemplará las diferentes 
hipótesis de emergencias y los planes de actuación para cada una de ellas, y 
las condiciones de uso y mantenimiento de las instalaciones. 

- Documento número 4: "IMPLANTACIÓN". Consistente en el ejercicio de 
divulgación general del Plan, la realización de la formación específica del 
personal incorporado al mismo, la realización de simulacros, así como su 
revisión para su actualización cuando proceda (*). 

Manual de Autoprotección 	11 

Prevención 
Documentación técnica 

2. EVALUACIÓN DEL RIESGO (Documento núm. 1) 

2.1. RIESGO POTENCIAL 

Se efectuará un análisis de los factores que influyen sobre el riesgo potencial. En 
especial se describirán: 

- El emplazamiento del establecimiento respecto a su entorno (*). 
- La situación de sus accesos, el ancho de las vías públicas y privadas donde se 
ubique, calificando la accesibilidad de los vehículos pesados de los servicios 
públicos. 
- Situación de los medios exteriores de protección (hidrantes, fuentes de 
abastecimiento, etc.). 
- Las características constructivas y condiciones generales de diseño 
arquitectónico (vías de evacuación, sectores de incendio, resistencia al fuego de 
los elementos estructurales, etc.). 
- Las actividades que se desarrollen en cada planta del edificio, indicando la 
ubicación y superficies ocupados por las mismas (*). 
- La ubicación y características de las instalaciones y servicios. 
- El número máximo de personas a evacuar en cada área, calculando la 
ocupación según la normativa vigente. 

2.2. EVALUACIÓN 

Se evaluará el riesgo de incendio de cada una de las áreas que ocupan las 
actividades en ALTO, MEDIO o BAJO, según su Riesgo Intrínseco en función de la 
ocupación de personas/m2, superficie de la actividad y altura de los edificios. 

Quedarán, pues, definidos como riesgo: 

ALTO 	MEDIO 	BAJO 
(Ver punto 0 - Guía para la utilización del Manual y Anexos) 

Se evaluarán las condiciones de evacuación de cada planta del edificio en 
ADECUADAS O INADECUADAS, según satisfagan o no las condiciones de evacuación que indica la Norma Básica de la Edificación "Condiciones de Protección contra 
Incendios" con los datos de partida que para uso determina la misma. 

2.3. PLANOS DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

La información recopiladas y evaluada del riesgo se grafiará en los planos que se 
definen en este apartado, en los que se utilizarán los símbolos gráficos correspondientes 
a la Norma UNE 23-032. 

Manual de Autoprotección 	12 

Prevención 
Documentación técnica 

a) Características: 

- Formato DIN A-3. 
Escala 1/500 o, excepcionalmente, más reducida si las medidas del dibujo lo 
exigieran. 

b) Indicaciones: 

- Hidrantes y bocas de incendio en la vía pública dentro de un radio de 200 metros 
respecto del edificio (*). 
- Edificios públicos y riesgos especiales dentro de un radio de 100 metros, u otros 
que por sus especiales características se consideren mencionables (*, **). 
- Emplazamiento de la finca con respecto a las vías públicas o particulares que 
delimiten la manzana en que se sitúa, acotando las distancias de los edificios a 
ejes de vía pública y anchura de éstas. 
- Altura máxima de las edificaciones con expresión del número de plantas (*). 
- Orientación N-S (*, **). 
- Ubicación de almacenes de productos peligrosos. 

c) Ejemplares a preparar: 

- Uno para el Cuerpo de Bomberos 
- Uno para la Dirección del Establecimiento (*). 
- Uno para colocar a la entrada principal del edificio, armario o similar "USO 
EXCLUSIVO DE BOMBEROS" (*). 

Manual de Autoprotección 	13 

Prevención 
Documentación técnica 

3. MEDIOS DE PROTECCIÓN (Documento núm. 2) 

3.1. INVENTARIO 

- Se efectuará un inventario de los medios técnicos que se dispongan para la 
autoprotección. En particular se describirán: 
. Las instalaciones de detección, alarma, extinción de incendios y alumbrados 
especiales (señalización, emergencia, reemplaza-miento, etc.). 

- Se efectuará un inventario de los medios humanos disponibles para participar en 
las acciones de autoprotección. El inventario se efectuará para cada lugar y 
para cada tiempo que implique diferentes disponibilidades humanas (día, noche, 
festivos, vacaciones, etc.). 

3.2. PLANOS DEL EDIFICIO POR PLANTAS 

Al igual que lo expresado en 2.3., la documentación gráfica reunirá las siguientes 
condiciones: 

a) Características: 

- Formato DIN A-3. 
Escala 1/500 o, excepcionalmente, más reducida si las medidas del dibujo lo 
exigieran. 

b) Indicaciones: 

- Compartimentación y resistencia al fuego. 
- Vías de evacuación. 
- Medios de extinción de incendios (extintores, bocas de incendio, etc.). 
- Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma). 
- Almacén de materias inflamables y otros locales de especial peligrosidad. 
- Número de ocupantes. 
- Interruptores generales de electricidad. 

c) Ejemplares a preparar: 

- Uno para colocar a la entrada principal del edificio, armario o similar "USO 
EXCLUSIVO DE BOMBEROS" (*). 
- Uno para la Dirección del Establecimiento. 
- Uno para el Cuerpo de Bomberos 

Manual de Autoprotección 	14 

Prevención 
Documentación técnica 

4. PLAN DE EMERGENCIA (Documento núm. 3) 

4.1. OBJETO 

El Plan de Emergencia debe definir la secuencia de acciones a desarrollar para el 
control inicial de las emergencias que puedan producirse, respondiendo a las preguntas: "¿Qué se hará, quién lo hará, cuándo, cómo y dónde se hará?", planificando la 
organización humana con los medios necesarios que la posibilite. 

4.2. FACTORES DE RIESGO. CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS. 

Se enunciarán los factores de riesgo más importantes que definen la situación de 
emergencia y que puedan precisar diferentes acciones para su control. Como mínimo se 
tendrá en cuenta la gravedad y la disponibilidad de medios humanos (*). 

Por su gravedad se clasificarán en función de las dificultades existentes para su 
control y sus posibles consecuencias en: 

CONATO DE EMERGENCIA 

Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida 
por el personal y medios de protección del local, dependencia o sector. 
EMERGENCIA PARCIAL 

Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los equipos 
especiales de emergencia del sector. Los efectos de la emergencia parcial 
quedarán limitados a un sector y no afectarán a otros colindantes ni a terceras 
personas. 
EMERGENCIA GENERAL 

Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de 
protección del establecimiento y la ayuda de medios exteriores de socorro y 
salvamento. La emergencia general comportará la evacuación de las personas de 
determinados sectores. 
Por las disponibilidades de medios humanos, los planes de actuación en 
emergencia podrán clasificarse en: 
- Diurno. A turno completo y en condiciones normales de funcionamiento 
- Nocturno 
- Festivo 
- Vacacional 

Manual de Autoprotección 	15 

Prevención 
Documentación técnica 

4.3. ACCIONES 

Las distintas emergencia requerirán la intervención de personas y medios para 
garantizar en todo momento: 
- La alerta, que de la forma más rápida posible pondrá en acción a los equipos del 
personal de primera intervención interiores y a las ayudas exteriores. 
- La alarma para evacuación de los ocupantes. 
- La intervención para el control de las emergencias. 
- El apoyo para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 

4.4. EQUIPOS DE EMERGENCIAS 

Los equipos de emergencias constituyen el conjunto de personas especialmente 
entrenadas y organizadas para la prevención y actuación en accidentes dentro del 
ámbito del establecimiento. 

La misión fundamental de prevención de estos equipos es tomar todas las 
precauciones útiles para impedir que se encuentren reunidas las condiciones que 
puedan originar un accidente. 

Para ello, cada uno de los componentes de los equipos deberá: 

a) ESTAR INFORMADO del riesgo general y particular que presentan 	los 
diferentes procesos de la actividad. 

b) SEÑALAR las anomalías que se detecten y verificar que han sido subsanadas 

c) TENER CONOCIMIENTO de la existencia y uso de los medios materiales de 
que se dispone. 

d) Hacerse cargo del mantenimiento de los mencionados medios. 

e) ESTAR CAPACITADO para suprimir sin demora las causas que puedan 
provocar cualquier anomalía: 

- Mediante una acción indirecta, dando la alarma a las personas designadas 
en el Plan de Emergencia. 
- Mediante acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica localmente, 
cerrar la llave de paso del gas, aislar materias inflamables, etcétera). 

f) COMBATIR EL FUEGO desde que lo descubra, mediante: 
- Dar la alarma. 

Manual de Autoprotección 	16 

Prevención 
Documentación técnica 

- Aplicar las consignas del Plan de Emergencia 
- Atacar el incendio con los medios de primera intervención disponibles 
mientras llegan los refuerzos. 

g) PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS a las personas accidentadas. 

h) COORDINARSE con los miembros de otros equipos para anular los efectos de 
los accidentes o reducirlos al mínimo. 

Los equipos se denominarán en función de las acciones que deban desarrollar 
sus miembros: 

- Equipos de alarma y evacuación (E.A.E.). 

Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuación 
total y ordenada de su sector y a garantizar que se ha dado la alarma 

- Equipos de primeros auxilios (E.P.A.). 

Sus componentes prestan los primeros auxilios a los lesionados por la 
emergencia (*,**). 

- Equipos de primera intervención (E.P.I.). 

Sus componentes con formación y adiestramiento acudirán al lugar donde se 
haya producido la emergencia con objeto de intentar su control (*). 

- Equipos de segunda intervención (E.S.I.). 

Sus componentes, con formación y adiestramiento adecuados, actuarán cuando, 
dada la su gravedad, la emergencia no pueda ser controlada por los equipos de 
primera intervención. Prestarán apoyo a los Servicios de Ayuda exterior cuando 
su actuación sea necesaria (*) 

- Jefe de Intervención (J.I.). 

Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los equipos de 
intervención (*). 

- Jefe de Emergencia (J.E.). 

Desde el Centro de comunicaciones del establecimiento y en función de la 
información que le facilite el Jefe de Intervención sobre la evolución de la 
emergencia enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles y 
recabará las externas que sean necesarias para el control de la misma (*,**). 

Manual de Autoprotección 	17 

Prevención 
Documentación técnica 

El Jefe de Intervención dependerá de él. 

Se analizará y definirá la composición mínima de los equipos de emergencia para 
cada establecimiento. En caso de incendio, la composición de los equipos contra el 
fuego será como mínimo de dos personas (*). 

4.5. DESARROLLO DEL PLAN 

Se diseñarán esquemas operacionales que establezcan las secuencias de 
actuaciones a llevar a cabo por los equipos en cada una de las acciones a que se refiere el epígrafe 4.3. y en función de la gravedad de la emergencia. Cuando su complejidad lo 
aconseje, se elaborarán esquemas operacionales parciales (*). 

Los esquemas se referirán de forma simple a las operaciones a realizar en las 
acciones de alerta, alarma, intervención y apoyo entre las Jefaturas y los Equipos de 
Emergencia (*). 

Manual de Autoprotección 	18 

Prevención 
Documentación técnica 

5. IMPLANTACIÓN (Documento núm. 4) 

5.1. RESPONSABILIDAD 

Será responsabilidad del titular de la actividad la implantación del Plan de 
Autoprotección según los criterios establecidos en este Manual. 

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, el personal directivo, 
técnico, mandos intermedios y trabajadores de los establecimiento estarán obligados a 
participar en los planes de autoprotección. 

5.2. ORGANIZACIÓN 

El titular de la actividad podrá delegar la coordinación de las acciones necesarias 
para la implantación y mantenimiento del Plan de Autoprotección en un Jefe de Seguridad que, en caso de emergencia, podrá asumir, asimismo, las funciones de Jefe 
de Emergencia. 

Cuando por su importancia así se considere preciso, se creará el Comité de 
Autoprotección, cuya misión consistirá en asesorar sobre la implantación y 
mantenimiento del Plan de Autoprotección (*,**). 

Serán miembros de dicho Comité el Jefe de Seguridad y el Jefe de Emergencia (si 
dichos cargos recaen en diferentes personas), el Jefe de Intervención y los Jefes de los 
Equipos de Emergencia que existan, además de los que se estime oportunos (*,**). 

5.3. MEDIOS TÉCNICOS 

Las instalaciones, tanto las de protección contra incendios, como las que son 
susceptibles de ocasionarlo, serán sometidas a las condiciones generales de mantenimiento y uso establecidas en la legislación vigente y en la Norma Básica de la 
Edificación - Condiciones de Protección contra Incendios. 

Cuando así lo exija la Reglamentación vigente o el Plan Tipo para cada uso, se 
dotará al establecimiento de todas las instalaciones de prevención precisas. 

Para la información de las ayudas externas, en caso de emergencia, se 
dispondrá, en los accesos al establecimiento, de un juego de planos completo colocados dentro de un armario ignífugo con el rótulo "USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS" (*). 
Según se indica en (2.3.c) y (3.2.c.). 

Manual de Autoprotección 	19 

Prevención 
Documentación técnica 

5.4. MEDIOS HUMANOS 

Además de la constitución de los equipos a que se hizo mención. 

a) Se efectuarán reuniones informativas a las que asistirán todos los empleados 
del establecimiento, en las que se explicará el Plan de Emergencia (PE), 
entregándose a cada uno de ellos un folleto con las consignas generales de 
autoprotección (*). 

Las consignas generales se referirán al menos a: 

- Las precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una 
emergencia. 
- La forma en que deben informar cuando detectan una emergencia interior. 
- La forma en que se les transmitirá la alarma en caso de emergencia. 
- Información sobre lo que se debe hacer y no hacer en caso de emergencia. 

b) Los equipos de Emergencia y sus Jefaturas recibirán la formación y 
adiestramiento que les capaciten para desarrollar las acciones que tengan 
encomendadas en el Plan de Emergencia (*). 

Se programarán, al menos una vez al año, cursos de formación y 
adiestramiento para equipos de emergencia y sus responsables. 

c) Se dispondrá de carteles con consignas para informar al usuario y visitantes del 
establecimiento sobre actuaciones de prevención de riesgos y comportamiento 
a seguir en caso de emergencia (*). 

5.5. SIMULACROS 

Se efectuará, al menos una vez al año, un simulacro de emergencia general, del 
que se deducirán las conclusiones precisas encaminadas a lograr una mayor efectividad 
y mejorar del Plan (*). 

5.6. PROGRAMAS DE IMPLANTACIÓN 

Se programará, atendiendo a las prioridades y con el calendario correspondiente, 
las siguientes actividades: 

a) Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo potencial (*). 
b) Inventario de los medios técnicos de autoprotección. 
c) Evaluación del riesgo (*, **). 
d) Confección de planos (*). 

Manual de Autoprotección 	20 

Prevención 
Documentación técnica 

e) Redacción del manual de emergencia y planes de actuación (*). 
f) Incorporación de los medios técnicos previstos para ser utilizados en los planes 
de actuación (alarmas, señalizaciones, etc.) (*). 
g) Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia 
para el personal del establecimiento y los usuarios del mismo (*). 
h) Confección de los planos "Usted está aquí" (*). 
i) Redacción de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para 
los componentes de los equipos del plan de emergencia (*). 
j) Reuniones informativas para todo el personal del establecimiento (*, **). 
k) Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los equipos de 
emergencia (*). 

5.7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Se preparará un programa anual con el correspondiente calendario, que 
comprenderá las siguientes actividades: 

a) Cursos periódicos de formación y adiestramiento del personal (*). 
b) Mantenimiento de las instalaciones susceptibles de provocar un incendio 
(calderas, cocinas, etc.). 
c) Mantenimiento de las instalaciones de detección, alarma y extinción de 
incendios según lo establecido en la Norma Básica de la Edificación. 
d) Inspecciones de seguridad. 
e) Simulacros de emergencia. 

5.8 INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS 

Si se produjera una emergencia en el establecimiento, se investigarán las causas 
que posibilitaron su origen, propagación y consecuencias, se analizará el comportamiento de las persona y los equipos de emergencia y se adoptarán las medidas 
correctoras precisas. 

Esta investigación se concretará en un informe que se remitirá al Cuerpo de 
Bomberos que corresponda por su ámbito o, en su caso, a los Servicios Provinciales de 
Protección Civil. 

Manual de Autoprotección 	21 

Prevención 
Documentación técnica 

ANEXO A1 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL USO RESIDENCIAL PÚBLICO 

Definición 

Edificios destinados a ofrecer al público alojamiento temporal y otros servicios 
complementarios derivados de aquél. 
Se considerarán incluidos en este uso las residencias de ancianos, las de estudiantes y todos aquellos edificios cuya organización interna sea semejante a la de 
las instalaciones hoteleras. 

Clasificación 

Los edificios destinados a este uso se clasifican en los siguientes grupos, de 
acuerdo con sus características: 

Grupo 

Grupo 

Grupo 

Grupo 

0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 m. y cuyo número de 
habitaciones de alojamiento no sea superior a 100. 
I: Edificios cuya altura no sea superior a 28 m. y cuyo número de 
habitaciones de alojamiento no sea superior a 200. 
II: Edificios cuya altura no sea superior a 50 m. y cuyo número de 
habitaciones de alojamiento no sea superior a 300. 
III: Edificios cuya altura sea superior a 50 m. o cuyo número de 
habitaciones de alojamiento sea superior a 300. 

Los siguientes locales o zonas contenidas en edificios residenciales de uso 
público, se regularán por las condiciones particulares de su uso específico, cuando los 
mismos superen los límites que se indican a continuación: 

- Salas de reuniones, conferencias, proyecciones, exposiciones, juegos, 
actividades recreativas, etc.: Se regularán por las condiciones particulares del 
uso de Espectáculos y Locales de Reunión, cuando su capacidad exceda de 
300 personas sentadas. 
- Bar, cafetería: Se regularán por las condiciones particulares del uso de Bares, 
Cafeterías y Restaurantes, cuando su superficie sea superior a 150 metros 
cuadrados. 
- Restaurantes: Se regularán por las condiciones particulares del uso de Bares, 
Cafeterías y Restaurantes, cuando estén previstos para servir a más de 100 
comensales simultáneamente. 
- Sala de baile, club, discoteca: Se regulará por las condiciones particulares del 
uso de Espectáculos y Locales de Reunión, cualquiera que sea su superficie y 
capacidad. 
- Zona de Administración: Se regulará por las condiciones particulares del uso 
Administrativo y de Oficinas, cuando su superficie sea superior a 500 metros 

Manual de Autoprotección 	22 

Prevención 
Documentación técnica 

cuadrados. 

Cuando los anteriores locales quedasen regulados por las condiciones 
particulares de su uso específico y clasificados en los mismos como Grupo II o III, 
deberán disponer de su propio acceso directo desde el espacio libre exterior. 

Si los anteriores locales o zonas sirviesen a edificios residenciales de uso público, 
pero no estuviesen integrados en el volumen de los mismos, se ajustarán a las condiciones particulares de su uso específico, cualquiera que sea su capacidad o 
superficie. 

Aquellas instalaciones residenciales de uso público que cuenten con un número 
de habitaciones de alojamiento igual o inferior a 15, se regularán por las condiciones específicas del uso de vivienda. Cuando, además de lo anterior, dichas instalaciones se encuentren integradas en edificios con uso predominante de vivienda, las condiciones 
que le sean aplicables lo serán sin diferenciación con el resto del edificio. 

Manual de Autoprotección 	23 

Prevención 
Documentación técnica 

ANEXO A2 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL USO ADMINISTRATIVO Y DE OFICINA 

Definición 

Edificios destinados a albergar locales en los que se desarrollen gestiones, 
estudios o cualquier otra actividad administrativa pública o privada, incluyendo archivos, salas de reunión y otros espacios destinados a actividades complementarias de aquéllas. 

Clasificación 

Los edificios destinados a este uso se clasifican en los siguientes grupos, de 
acuerdo con sus características: 

GRUPO 0: Edificios cuya altura no sea superior a 10 m. y cuya superficie útil por 
planta no supere los 500 metros cuadrados. 
GRUPO I: Edificios cuya altura no sea superior a 28 m. y cuya superficie útil por 
planta no supere los 1.000 metros cuadrados. 
GRUPO II: Edificios cuya altura no sea superior a 50 m. y cuya superficie útil por 
planta no supere los 2.000 metros cuadrados 
GRUPO III: Edificios cuya altura sea superior a 50 m. cualquiera que sea la 
superficie de cada planta, o cuya superficie útil por planta supere los 
2.000 metros cuadrados, cualquiera que sea el número de éstas. 

Los siguientes locales o zonas contenidas en edificios administrativos o de oficinas, 
se regularán por las condiciones particulares propias de su uso específico, cuando los 
mismos superen los límites que se indican a continuación: 

- Salas de reuniones, conferencias, proyecciones, etc.: Se regularán por las 
condiciones particulares del uso de Espectáculos y Locales de Reunión, cuando 
su capacidad exceda de 300 personas sentadas. 
- Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: Se regularán por las condiciones 
particulares del uso de Bares, Cafeterías y Restaurantes, cuando su superficie 
sea superior a 150 metros cuadrados o estén previstos para servir a más de 100 
comensales simultáneamente. 
- Archivos: Se regularán por las condiciones del uso de Archivos y Bibliotecas, 
cuando su superficie sea superior a 250 metros cuadrados o su volumen sea 
superior a 750 metros cúbicos. 

Manual de Autoprotección 	24 

Prevención 
Documentación técnica 

- Biblioteca: Se regulará por las condiciones particulares del uso de Archivos y 
Bibliotecas, cuando su superficie sea superior a 250 metros cuadrados. 

Cuando los anteriores locales quedasen regulados por las condiciones 
particulares de su uso específico clasificados en los mismos como de Grupo II y III, deberán disponer de su propio acceso directo desde el espacio libre exterior. 

Manual de Autoprotección 	25 

Prevención 
Documentación técnica 

ANEXO A3 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL USO SANITARIO 

Definición 

Edificios destinados a hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y análogos. 

Clasificación 

Los edificios destinados a este uso se clasifican en los siguientes grupos, de 
acuerdo con sus características: 

GRUPO 0: Edificios que dispongan de una sola planta, siempre que su 
superficie no exceda de 1.500 metros cuadrados en caso de que no 
contengan hospitalización o de 750 metros cuadrados si la contienen 
o están destinados a Rehabilitación. 
GRUPO I: Edificios cuya altura no sea superior a 28 m. 
Locales de una planta y situados en planta baja de edificios 
destinados a otros usos cuando su superficie exceda de 1.500 
metros cuadrados en caso de que no contengan hospitalización o de 
750 metros cuadrados si la contienen o están destinados a 
Rehabilitación. 
GRUPO II: Edificios cuya altura sea superior a 28 m. y no superior a 50 m. 
GRUPO III: Edificios cuya altura sea superior a 50 m. 

Los siguientes locales o zonas contenidas en edificios de uso sanitario se 
regularán por las condiciones particulares propias de su uso específico, cuando las 
mismas superen los límites que se indican a continuación: 

- Viviendas de personal: Se regulará por las condiciones particulares del uso de 
Vivienda. 
- Sala de reuniones, conferencias, proyecciones, etc.: Se regulará por las 
condiciones particulares del uso de Espectáculos y Locales de Reunión 
cuando su capacidad exceda de 300 personas sentadas. 
- Capilla: Se regulará por las condiciones particulares del uso de Espectáculos y 
Locales de Reunión cuando su capacidad exceda de 300 personas sentadas. 
- Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: Se regulará por las condiciones 
particulares del uso de Bares, Cafeterías y Restaurantes cuando su superficie 
sea superior a 150 metros cuadrados o estén previstos para servir a más de 
100 comensales simultáneamente. 
- Zona de alojamiento de personal: Se regulará por las condiciones particulares 
del uso Residencial Público cuando dicha zona disponga de una capacidad 

Manual de Autoprotección 	26 

Prevención 
Documentación técnica 

superior a 15 camas. 
- Archivos: Se regularán por las condiciones particulares del uso de Archivos y 
Bibliotecas cuando su superficie sea superior a 250 metros cuadrados o su 
volumen sea superior a 750 metros cúbicos. 
- Biblioteca: Se regulará por las condiciones particulares del uso de Archivos y 
Bibliotecas cuando su superficie sea superior a 250 metros cuadrados. 
- Zona de administración, dirección, etc.: Se regulará por las condiciones 
particulares del uso Administrativo y de Oficinas cuando su superficie sea 
superior a 500 metros cuadrados. 

Cuando los anteriores locales quedasen regulados por las condiciones 
particulares de uso específico y clasificados en los mismos como de Grupo II o III, 
deberán disponer de su propio acceso directo desde el espacio libre exterior. 

Si los anteriores locales o zonas sirviesen a edificios de uso Sanitario, pero no 
estuviesen integrados en el volumen de los mismos, se ajustarán a las condiciones 
particulares de su uso específico, cualquiera que sea su capacidad o superficie. 

Manual de Autoprotección 	27 

Prevención 
Documentación técnica 

ANEXO A4 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL USO DE ESPECTÁCULOS Y LOCALES DE 
REUNIÓN 

Definición 

Edificios cuyo uso esté regulado por el "Reglamento de Policía de Espectáculos 
Públicos y de construcción y reparación de los edificios destinados a los mismos", así como aquellos locales en que existan instalaciones de proyección o bien estrados o 
decoraciones que confieran carácter de escena. 

Asimismo se consideran incluidos en este uso los edificios destinados al culto 
religioso de carácter público, con exclusión de las zonas de vivienda o alojamiento de las personas, órdenes o congregaciones al servicio de dicho culto, que quedarán incluidos 
en el uso más afín: Vivienda o Residencial de Uso Público. 
Se excluyen los recintos deportivos descubiertos. 

Clasificación 

Los edificios o locales destinados a este uso se clasifican en los siguientes 
grupos, de acuerdo con sus características: 

GRUPO 0: Edificios o locales con una capacidad no superior a 300 personas. 
GRUPO I: Edificios o locales con una capacidad superior a 300 personas y no 
superior a 700. 
GRUPO II: Edificios o locales con una capacidad superior a 700 personas y no 
superior a 1.500. 
GRUPO III: Edificios o locales con una capacidad superior a 1.500 personas. 
Las zonas destinadas a bar o cafetería, contenidas en edificios de 
este uso, se regularán por las condiciones del uso particular de 
Bares, Cafeterías y Restaurantes cuando las mismas superen los 
150 metros cuadrados de superficie. 

Manual de Autoprotección 	28 

Prevención 
Documentación técnica 

ANEXO A5 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL USO DE BARES, CAFETERÍAS Y 
RESTAURANTES 

Definición 

Locales destinados a ofrecer estos servicios, incluyendo posibles zonas de 
permanencia asociadas a los mismos. 

Clasificación 

Los edificios destinados a este uso se clasifican en los siguientes grupos, de 
acuerdo con sus características: 

GRUPO 0: Edificios o establecimientos que no superen los 150 metros 
cuadrados de superficie total, incluidos todos los servicios y 
dependencias. 
GRUPO I: Edificios o establecimientos cuya superficie total útil, incluidos todos 
los servicios y dependencias, sea superior a 150 metros cuadrados y 
no superior a 500 metros cuadrados. 
GRUPO II: Edificios o establecimientos cuya superficie total útil, incluidos todos 
los servicios y dependencias, sea superior a 500 metros cuadrados y 
no superior a 2.000 metros cuadrados. 
GRUPO III: Edificios o establecimientos cuya superficie total útil, incluidos todos 
los servicios y dependencias, sea superior a 2.000 metros cuadrados. 

Los locales de este uso con superficie total útil inferior a 150 metros cuadrados e 
integrados en edificios con otro uso se regularán por las condiciones particulares de 
dichos edificios. 

Manual de Autoprotección 	29 

Prevención 
Documentación técnica 

ANEXO A6 

DEFINICION Y CLASIFICACION DEL USO DOCENTE 

Definición 

Edificios destinados a enseñanza pública o privada, en cualquiera de sus grados 
y especialidades. 

Clasificación 

Los edificios destinados a uso docente se clasifican en los siguientes grupos, de 
acuerdo con sus características: 

GRUPO 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7m. y cuya capacidad no sea 
superior a 200 alumnos. 
GRUPO I: Edificios cuya altura no sea superior a 14m. y cuya capacidad no sea 
superior a 1.000 alumnos. 
GRUPO II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 m. y cuya capacidad no 
sea superior a 2.000 alumnos. 
GRUPO III: Edificios cuya altura sea superior a 28 m. o cuya capacidad sea 
superior a 2.000 alumnos. 

Los siguientes locales o zonas contenidas en edificios de uso docente se 
regularán por las condiciones particulares propias de su uso específico cuando los 
mismos superen los límites que se indican a continuación: 

- Gimnasio polideportivo: Se regulará por las condiciones particulares del uso de 
Espectáculos cuando sea capaz de contener a más de 300 espectadores. 
- Viviendas de personal no docente: Se regulará por las condiciones particulares 
del uso de Vivienda. 
- Cine, salón de actos: Se regulará por las condiciones particulares del uso de 
Espectáculos y Locales de Reunión cuando su capacidad exceda de 300 
personas sentadas. 
- Capilla: Se regulará por las condiciones particulares del uso de Espectáculos y 
Locales de Reunión cuando su capacidad exceda de 300 personas sentadas. 
- Comedor y cocina: Se regulará por las condiciones particulares del uso de 
Bares, Cafeterías y Restaurantes cuando estén previstas para servir a más de 
100 comensales simultáneamente. 
- Bar, cafetería: Se regulará por las condiciones particulares del uso de Bares, 
Cafeterías y Restaurantes cuando su superficie sea superior a 150 metros 
cuadrados. 

Manual de Autoprotección 	30 

Prevención 
Documentación técnica 

- Zona de alojamiento de alumnos o de personal docente: Se regulará por las 
condiciones particulares del uso Residencial Público cuando dicha zona 
disponga de una capacidad superior a las 15 camas. 
- Salas de uso múltiple: Se regulará por las condiciones más exigentes de las 
que le sean de posible aplicación por sus diversos usos y considerando las 
limitaciones establecidas para los mismos anteriormente. 
- Archivo: Se regulará por las condiciones particulares del uso de Archivos y 
Bibliotecas cuando su superficie sea superior a 250 metros cuadrados o su 
volumen sea superior a 750 metros cúbicos. 
- Biblioteca: Se regulará por las condiciones particulares del uso de Archivos y 
Bibliotecas cuando su superficie sea superior a 250 metros cuadrados. 

Si los anteriores locales o zonas sirviesen a edificios de uso Docente, pero no 
estuviesen integrados en el volumen de los mismos, se ajustarán a las condiciones 
particulares de su uso específico, cualquiera que sea su capacidad o superficie. 

Los centros de enseñanza integrados en edificios con otro uso predominante 
(vivienda, oficinas, etc.) quedarán regulados por las condiciones particulares de este último cuando la superficie total de aquél no supere los 200 metros cuadrados y su capacidad no sea superior a los 200 alumnos. Dicha aplicación podrá efectuarse sin 
establecer diferenciación con el resto del edificio. 

Manual de Autoprotección 	31 

Prevención 
Documentación técnica 

ANEXO A7 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL USO COMERCIAL 

Definición 

Edificios destinados a la venta al público. 

Clasificación 

Los edificios destinados a este uso se clasifican en los siguientes grupos, de 
acuerdo con sus características: 

GRUPO 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 m. y cuya superficie útil por 
planta no supere los 200 metros cuadrados. 
GRUPO I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 m. y cuya superficie útil por 
planta no supere los 1.000 metros cuadrados. 
GRUPO II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 m. y cuya superficie útil por 
planta no supere los 2.000 metros cuadrados. 
GRUPO III: Edificios cuya altura sea superior a 28 m. cualquiera que sea la 
superficie de cada planta, o cuya superficie útil por planta supere los 
2.000 metros cuadrados, cualquiera que sea el número de éstas. 

Las zonas dedicadas a cafetería y restaurante y contenidas en locales o edificios 
de uso comercial se regularán por las condiciones particulares del uso de Bares, Cafeterías y Restaurantes cuando su superficie sea superior a 150 metros cuadrados o 
estén previstas para servir a más de 100 comensales simultáneamente. 

Igualmente se considerarán reguladas por el uso Administrativo y de Oficinas 
las áreas destinadas a este fin cuando su superficie sea igual o superior a 500 metros 
cuadrados. 

Aquellos centros comerciales, contenidos o no en edificios con otro uso 
predominante y que interiormente agrupen a varios comercios independientes, se 
considerarán como un único establecimiento comercial a efectos de su clasificación. 

Manual de Autoprotección 	32 

Prevención 
Documentación técnica 

ANEXO A8 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL USO DE GARAJE Y 
APARCAMIENTO 

Definición 

Edificios destinados a estacionamiento de vehículos. 

Clasificación 

Los edificios o zonas de edificios destinados a este uso se clasifican en los 
siguientes grupos de acuerdo con sus características: 

GRUPO 0: Edificios o zonas de garaje y aparcamiento cuya superficie total no 
sea superior a 150 metros cuadrados. 
GRUPO I: Edificios o zonas de garaje y aparcamiento cuya superficie total sea 
superior a 150 metros cuadrados e inferior o igual a 1.000metros 
cuadrados. 
GRUPO II: Edificios o zonas de garaje y aparcamiento cuya superficie total sea 
superior a 1.000 metros cuadrados e inferior o igual a 2.500 metros 
cuadrados. 
GRUPO III: Edificios o zonas de garaje y aparcamiento cuya superficie total sea 
superior a 2.500 metros cuadrados. 

Las zonas de garaje y aparcamiento contenidas en un edificio de otro uso 
distinto del citado y cuya superficie no supere los 150 metros cuadrados quedarán regulados conforme a las condiciones particulares más exigentes de las que se den en dicho edificio. Quedarán excluidas de las superficies anteriormente citadas las áreas destinadas a taller de reparaciones y estación de servicio, si éstas existieran. Dichas áreas deberán cumplir las disposiciones específicas de dichas instalaciones y, en todo 
caso, quedar espacialmente delimitadas. 

Manual de Autoprotección 	33 

Prevención 
Documentación técnica 

CLASIFICACIÓN DE LAS INTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALMACENAMIENTO, EN 
FUNCIÓN DE SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 

Las industrias y almacenamientos se clasificarán conforme el nivel de riesgo 
intrínseco de dichas instalaciones, quedando dichos niveles establecidos de la siguiente 
forma, en función de la carga de fuego ponderada del local: 

Niveles de riesgo intrínseco 

Bajo 	Medio 	Alto 

1	2	3	4	5	6	7	8

Carga de 
fuego 
ponderada Qp<100 100 < Qp 200 < Qp 300 < Qp 400 < Qp 800 < Qp 1600 < Qp Qp>3200 
Qp del local, 	< 200 	< 300 	< 400 	< 800 	< 1600 < 3200 
en Mcal/m2 

La carga de fuego ponderada Qp de una industria o almacenamiento, se 
calculará considerando todos los materiales combustibles que formen parte de la construcción, así como aquellos que se prevean como normalmente utilizables en los procesos de fabricación y todas las materias combustibles que puedan ser almacenadas. 
El cálculo de la carga de fuego ponderada Qp se establecerá mediante la expresión: 

Pi Hi Ci 
Qp= --------------------. Ra (Mcal/m2) 
A

siendo: 

Pi: peso en kg. de cada una de las diferentes materias combustibles. 
Hi: poder calorífico de cada una de las diferentes materias en Mcal/kg. 
Ci: coeficiente adimensional que refleja la peligrosidad de los productos conforme 
a los siguientes valores: 

Manual de Autoprotección 	34 

Prevención 
Documentación técnica 

Grado de peligrosidad 
Alta 	Media 	Baja 
Descripción de 	- Cualquier líquido o gas 	- Los líquidos cuyo punto - Productos sólidos que re- 
los productos 	licuado a presión 2de 	de inflamación esté 	quieran para comenzar 
vapor de 1 kg/cm y 	comprendido entre los 23 su ignición estar 

23ºC. 
- Materiales criogénicos. - Materiales que pueden 
formar mezclas 
explosivas en el aire, 

y los 61ºC. 
- Los sólidos que 
comienzan su ignición 
entre los 100 y los 
200ºC. 

sometidos a una 
temperatura superior a 
200ºC. 
- Líquidos con punto de 
inflamación superior a los 

líquidos cuyo punto de 	- Los sólidos y semisólidos 61ºC. 
inflamación sea inferior a que emiten gases 

23ºC. 
- Materiales de combustión 
espontánea en su 
exposición al aire. 
- Todos los sólidos 
capaces de inflamarse 

inflamables. 

por debajo de los 100ºC. 
Valor de C 	1,6 	1,2 	1

A: 
Ra: 

superficie construida del local, considerada en m2. 
coeficiente adimensional que pondera el riesgo de activación inherente a la 
actividad industrial, de la siguiente forma: 

Riesgo de activación 
Alto 	Medio 	Bajo 

Coeficiente Ra: 	3	1,50 	1,00 

Nota: Este anexo A9 es copia del Apéndice NBE-CPI-82. 

Manual de Autoprotección 	35 

Prevención 
Documentación técnica 

USO 

Residencial 
público 
Administrativo y 
oficinas 
Sanitario 
Espectáculos y 
reunión 
Bares, cafeterías 
y restaurantes 
Docente 
Comercial 
Garaje - 
aparcamiento 
Industria 

ALTO (A) 

III y II 

III y II 

III y II 

III y II 

-

III 
III y II 

-

ANEXO B 

NIVEL DE RIESGO 
MEDIO (M) 

Iy0 

I

I

I y0 

III 

II 
I

III 

Según se describe en el Anexo A9 

BAJO (B) 

-

0

0

-

II, I y 0 

I y0 
0

II, I y 0 

USO / 
ACTIVIDAD 

RIESGO ALTO (A) 

RIESGO MEDIO (M) 

RIESGO BAJO (B) 

Residencial 
público 
Administrativo 

Sanitario 

Espectáculos y 
Reunión 
Bares, cafeterías 
y restaurantes 
Docente 

Comercial 

Aparcamiento 

Industria 

Altura>28 m (9 plantas) Altura 28 m 
Nº Habitaciones > 200 Nº Habitaciones 200 
Altura > 28 m 	28 m  altura > 10 m 
Superficie Planta > 	1.000 m2  superficie 2
1.000 m 	planta > 500 m2 
Altura > 28 m 	Altura 28 m 
Locales de una planta 
en planta baja edificios 
con superficie > 1.500 
m2 sin hospitalización 
o
Superficie > 750 m2 si 
tienen hospitalización o 
rehabilitación 
Ocupación > 700 	Ocupación 700 
personas 	personas 
Superficie total > 2.000 
m2 
Altura > 28 m 	28 m  altura > 14 m 
Capacidad > 2.000 	2.000  capacidad > 
alumnos 	1.000 alumnos 
Altura  14 m 	14 m > altura  7 m 
Superficie Planta  	1.000 m2 > superficie 
2
1.000 m 	planta  200 m2 
Superficie total > 2.500 
m2 
Carga de fuego 	Carga de fuego 
Ponderada 	ponderada 
Qp > 800 Mcal/m2 	800 Qp> 200 Mcal/m2 

Altura 10 m 
Superficie planta 500 
m2 
Edificios de una planta 
con superficie 1.500 
m2 sin hospitalización 
o
Superficie 750 m2 si 
tienen hospitalización o 
rehabilitación 

Superficie total  2.000 
m2 
Altura 14 m 
Capacidad 1.000 
alumnos 
Altura < 7 m 
Superficie planta < 200 
m2 
Superficie total  2.500 
m2 
Carga de fuego 
ponderada 
Qp 200 Mcal/m2 

© ASEPEYO. Dirección de Seguridad e Higiene 	36 

www.asepeyo.es 
www.formacionsh.asepeyo.es